|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL** | **Tanggal Terbit**  **1 September 2022** | **Ditetapkan,**  **Direktur**  **dr. H. Asep Suandi, M.Epid.** |
| **Pengertian** | Peerbaikan Printer yang ada di RS | |
| **Tujuan** | Sebagai acuan dalam melaksanakan Perbaikan Printer | |
| **Kebijakan** | Peraturan Direktur Nomor : 016/PER/DIR/RSLM/IX/2022 Rev.0 tentang Kebijakan IT Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Livasya. | |
| **Prosedur** | 1. Nyalakan Printer 2. Pastikan tidak ada barang yang berada di atas printer 3. Lihat indikator Error printer 4. Matikan printer 5. Buka tutup printer unruk melihat posisi catridge printer 6. Lihat dan pastikan tidak benda lain, material yang menghalangi catridge printer 7. Bila ada material lain keluarkan secara hati-hati 8. Nyalakan kembali printer 9. Printer siap digunakan 10. Bila setelah dinyalakan kembali masih ada indikator error/printer belum bisa di gunakan, hubungi bagian IT | |
| **Unit Terkait** | * Logistik * IT * Unit dan Departemen | |
| **Dokumen Terkait** | * Juknis | |