|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL** | **Tanggal Terbit**  **1 September 2022** | **Ditetapkan,**  **Direktur**  **dr. H. Asep Suandi, M.Epid.** |
| **Pengertian** | Maintenance Scanner yang ada di RS | |
| **Tujuan** | Sebagai acuan dalam melaksanakan Maintenance Scanner | |
| **Kebijakan** | Peraturan Direktur Nomor : 016/PER/DIR/RSLM/IX/2022 Rev.0 tentang Kebijakan IT Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Livasya. | |
| **Prosedur** | 1. Nyalakan Scanner 2. Pastikan tidak ada barang yang berada di atas Scanner 3. Lihat indikator Error pada Scanner 4. Matikan Scanner 5. Buka tutup Scanner untuk melihat posisi Kaca Scanner 6. Lihat dan pastikan tidak benda lain, material yang menghalangi Scanner 7. Bila ada material lain keluarkan dan bersihkan secara hati-hati 8. Nyalakan kembali Scanner 9. Scanner siap digunakan | |
| **Unit Terkait** | * Logistik * IT * Unit dan Departemen | |
| **Dokumen Terkait** | * Laporan kerusakan | |